Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2011 г. N 19525

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2010 г. N 153

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.2.2776-10
"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Утвердить СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (приложение).

Г.Г.ОНИЩЕНКО

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение

Утверждены
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 23.11.2010 N 153

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЕВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2776-10

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

I. Область применения и общие положения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к гигиенической оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний.
1.3. Правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
1.4. Настоящие правила предназначены для гигиенической оценки условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний, включают гигиеническую оценку факторов рабочей среды, тяжести и напряженности трудового процесса по показателям вредности и опасности.
1.5. Условия труда при расследовании профессиональных заболеваний по степени вредности и опасности условно подразделяются на 4 класса: оптимальные (1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс).
1.6. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов разделяют на 4 степени вредности: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.
1.7. К особым относятся условия труда, связанные с выполнением работ в необычной для жизнедеятельности человека среде и обуславливающие постоянный повышенный риск для жизни и здоровья работника.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

II. Гигиенические требования
к оценке условий труда в результате воздействия факторов
рабочей среды и трудового процесса при расследовании
случаев профессиональных заболеваний

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.1. Химический фактор

2.1.1. Отнесение условий труда по вредности и опасности по уровню химического фактора проводится в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (по превышению предельно допустимой концентрации (далее - ПДК), ориентировочного безопасного уровня воздействия (далее - ОБУВ), раз) в соответствии с приложением 1 к правилам.
2.1.2. Степень вредности условий труда в контакте с веществами, имеющими одну нормативную величину, устанавливают при сравнении фактических концентраций с соответствующей ПДК - максимальной разовой (далее - ) или среднесменной (далее - ). Наличие двух величин ПДК требует оценки условий труда как по максимальным, так и по среднесменным концентрациям, при этом в итоге класс условий труда устанавливают по более высокой степени вредности.
2.1.3. Для веществ, опасных для развития острого отравления, и аллергенов определяющим является сравнение фактических концентраций с , а канцерогенов и веществ, оказывающих действие на репродуктивную функцию, - с . В тех случаях, когда указанные вещества имеют два норматива, воздух рабочей зоны оценивают как по среднесменным, так и по максимальным концентрациям (приложение 1 правил) (за исключением аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее - АПФД)). В итоге класс условий труда устанавливают по более высокой степени вредности.
2.1.4. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия с эффектом суммации исходят из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК. Полученная величина не должна превышать единицу (допустимый предел для комбинации), что соответствует допустимым условиям труда. Если полученный результат больше единицы, оценка вредности условий труда определяется по кратности превышения единицы по той строке приложения 1 правил, которая соответствует характерным особенностям биологического действия на организм веществ, составляющих комбинацию, либо - по первой строке этой же таблицы (если особенности действия данной композиции веществ не выделены отдельной строкой в приложении 1 правил).
2.1.5. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ разнонаправленного действия оценка условий труда для химического фактора определяется следующим образом:
- по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;
- присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют классу 3.1, не увеличивает степень вредности условий труда;
- три и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень вредности - 3.3;
- два и более вредных веществ с уровнями класса 3.3 переводят условия труда в класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс - опасные условия труда.
2.1.6. Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и другие), оценка условий труда проводится по более высокой степени вредности.
2.1.7. При работе с веществами, проникающими через кожные покровы и имеющими соответствующий норматив, - предельно допустимый уровень (ПДУ) в соответствии с гигиеническими нормативами предельно допустимых уровней (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами, оценка условий труда определяется по строке "Вредные вещества 1 - 4 классов опасности" приложения 1 правил.
2.1.8. Химические вещества, имеющие в качестве норматива ОБУВ, оценивают согласно приложению 1 к правилам, учитывающей особенности действия вещества на организм (аллерген, раздражающего действия, с остронаправленным механизмом действия), либо (если особенности действия вещества не указаны в списке гигиенических нормативов) - по строке "Вредные вещества 1 - 4 классов опасности".

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.2. Биологический фактор

2.2.1. Оценка условий труда при действии биологического фактора на организм работника определяется согласно приложению 2 к правилам.
2.2.2. Контроль содержания факторов биологической природы проводят в соответствии с методическими указаниями микробиологического мониторинга производственной среды.
2.2.3. Условия труда работников медицинских, ветеринарных и других организаций относят:
- к 4 классу опасных (экстремальных) условий, если работники проводят работы с возбудителями (или имеют контакт с больными) особо опасных инфекционных заболеваний;
- к классу 3.3 - условия труда работников, имеющих контакт с возбудителями других инфекционных заболеваний с учетом механизма передачи возбудителя инфекции (воздушно-капельный, гемоконтактные, трансмиссивный, фекально-оральный);
- к классу 3.2 - условия труда работников с повышенным риском контакта с возбудителями инфекционных заболеваний; работников, занятых ремонтом и обслуживанием канализационных сетей, очистных сооружений и общественных туалетов, в том числе в организациях.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

2.3.1. Отнесение условий труда к соответствующему классу по уровню воздействия АПФД проводится в зависимости от соотношения фактической концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и соответствующей предельно допустимой концентрации АПФД ( и (или) ).
2.3.2. В случае, если для АПФД установлены  и , то оценку условий труда проводят, исходя из сравнения фактических среднесменных концентраций этих веществ с . При превышении  в три и более раз за 8-часовую рабочую смену класс условий труда для АПФД, имеющих  и , повышается на одну ступень.
2.3.3. Распределение условий труда по классам при воздействии АПФД приведено в приложении 3 правил.
2.3.4. При наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД класс условий труда устанавливается исходя из расчета эффекта суммации этих аэрозолей, проведенного в порядке, указанном в пункте 2.1.4 правил.
2.3.5. При наличии в воздухе рабочей зоны вещества (веществ), обладающих разнонаправленными свойствами, одним из которых является аэрозоль преимущественно фиброгенного действия, то класс условий труда устанавливают в соответствии с пунктом 2.1.5 правил.
2.3.6. Основным показателем оценки степени воздействия АПФД на органы дыхания работника является пылевая нагрузка (далее - ПН). При определении связи заболевания с профессией и (или) проведении работ по оценке профессиональных рисков расчет ПН обязателен.
2.3.7. ПН на органы дыхания работника - это реальная или прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую работник вдыхает за весь период фактического (или предполагаемого) профессионального контакта с пылью.
2.3.8. ПН на органы дыхания работника (или группы работников, если они выполняют аналогичную работу в одинаковых условиях) рассчитывается, исходя из фактических среднесменных концентраций АПФД в воздухе рабочей зоны, объема легочной вентиляции (зависящего от тяжести труда) и продолжительности контакта с пылью:

ПН = K · N · T · Q, (1)

где:
K - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/м3;
N - число рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД;
T - количество лет контакта с АПФД;
Q - объем легочной вентиляции за смену <1>, м3.
--------------------------------
<1> Рекомендуется использовать следующие усредненные величины объемов легочной вентиляции, которые зависят от уровня энерготрат и, соответственно, категорий работ согласно гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений:
для работ категории Iа - Iб объем легочной вентиляции за смену 4 м3;
для работ категории IIа - IIб - 7 м3;
для работ категории III - 10 м3.

2.3.9. Полученные значения ПН сравнивают с величиной контрольной пылевой нагрузки (КПН), под которой понимают пылевую нагрузку, сформировавшуюся при условии соблюдения среднесменной ПДК пыли в течение всего периода профессионального контакта с фактором.
2.3.10. При оценке условий труда на непостоянных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение рабочей недели профессиональном контакте с АПФД в целях установления класса условий труда производится расчет ожидаемой пылевой нагрузки за год, исходя из ожидаемого фактического количества рабочих смен, отработанных в условиях воздействия АПФД (2):

ПН = K · N · Q. (2)

Полученная величина ПН сравнивается с величиной КПН за год (250 рабочих смен при воздействии АПФД на уровне среднесменной ПДК. Согласно формулы 5 КПН = ПДКсс·250·Q). При соответствии фактической пылевой нагрузки контрольному уровню (КПН) условия труда относят к допустимому классу. Кратность превышения контрольных пылевых нагрузок указывает на класс условий труда согласно приложению 3 правил.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.4. Виброакустические факторы

2.4.1. Оценка условий труда при воздействии на работников шума, вибрации, инфра- и ультразвука, в зависимости от величины превышения действующих нормативов, определяется в соответствии с приложением 4 правил.
2.4.2. Степень вредности и опасности условий труда при действии виброакустических факторов устанавливается с учетом их временных характеристик.
2.4.3. Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах устанавливаются с учетом вида трудовой деятельности, согласно санитарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и территории жилой застройки.
2.4.4. Оценка условий труда при воздействии на работника шума производится по результатам измерения (расчета) эквивалентного уровня звука за 8-часовую рабочую смену.
2.4.5. При воздействии на работающего импульсного и/или тонального шума измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и/или тонального шумов следует увеличить на 5 дБА, после чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ без внесения в него понижающей поправки, установленной санитарными нормами шума на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и территории жилой застройки.
2.4.6. Гигиеническая оценка воздействующей на работника вибрации (общей, локальной) проводится согласно санитарным нормам производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий. Определение класса условий труда производится по максимальному (из трех направлений) превышению ПДУ эквивалентных корректированных уровней (значений) виброускорения или виброскорости, измеренных (рассчитанных) за 8-часовую рабочую смену.
2.4.7. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) в разных рабочих зонах общей вибрации различных категорий (например, транспортной и транспортно-технологической) с отличными нормами эквивалентный корректированный уровень вибрации необходимо сравнивать с наибольшей нормой в одной из рабочих зон.
2.4.8. При воздействии на работника локальной вибрации в сочетании с местным охлаждением рук (работа в условиях охлаждающего микроклимата класса 3.2) класс вредности условий труда для данного фактора повышают на одну ступень.
2.4.9. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах определяются согласно санитарным нормам инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, для работ различной степени тяжести.
2.4.10. Оценка условий труда при воздействии на работающего инфразвука проводится по результатам измерения или расчета эквивалентных по энергии (за 8-часовую рабочую смену) уровней звукового давления (Lэкв.), в дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Оценка условий труда производится по максимальному превышению ПДУ.
2.4.11. Оценка условий труда при воздействии на работника воздушного ультразвука проводится по результатам измерения уровня звукового давления в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100,0 кГц. Измерение уровней ультразвука следует проводить в нормируемом частотном диапазоне с верхней граничной частотой не ниже рабочей частоты источника.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.5. Микроклимат

2.5.1. Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров (температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение) на всех местах пребывания работника в течение смены и сопоставления с нормативами согласно гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.
2.5.2. Если измеренные параметры соответствуют гигиеническим требованиям, то условия труда по показателям микроклимата характеризуются как оптимальные (1 класс) или допустимые (2 класс). В случае несоответствия условия труда относят к вредным и устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма человека.
2.5.3. Математическая модель для определения теплосодержания при оценке нагревающего микроклимата имеет вид:

,

где  - содержание тепла в организме человека, кДж/кг;
- время, мин., продолжительность пребывания на рабочем месте (исключая перерывы на обед, работу и отдых в условиях оптимального или допустимого микроклимата);
- температура воздуха, °C;
- относительная влажность воздуха, %;
- скорость движения воздуха, м/с;
R - тепловое излучение, Вт/м2, для открытой территории IА, IБ и II климатических регионов R = 700 Вт/м2, для III климатического региона R = 800 Вт/м2, для IV климатического региона R = 900 Вт/м2;
- тип одежды, балл,  = 1 для специальной одежды, предназначенной для защиты от общих загрязнений (х/б костюм и нательное белье и т.п.),  = 2 для специальной одежды, предназначенной для защиты от тепла, нефти и нефтепродуктов (трехслойный х/б костюм и т.п.),  = 3 для специальной воздухонепроницаемой одежды;
- тип головного убора, балл:
= 1 (кепка, косынка);
= 2 (каска);
= 3 (шлем).
- изоляция одежды (процент поверхности тела, исключенный из
влагообмена с окружающей средой):
: голова - 8,6%, туловище - 34,0%, рука (плечо и предплечие) - 13,5%, кисть - 4,5%, бедро - 20,4%, голень - 12,5%, стопа - 6,5%.
- энерготраты, Вт/м2, категория работ - Iа - 69 Вт/м2

                             Iб  - 88 Вт/м2
                             IIа - 113 Вт/м2
                             IIб - 145 Вт/м2
                             III - 177 Вт/м2

2.5.4. Накопление тепла в организме (, кДж/кг) следует определять как разницу между величиной теплосодержания, полученной в результате расчета по уравнению и величиной теплосодержания в организме в условиях теплового комфорта 123,5 кДж/кг.
2.5.5. Оценка условий труда определяется по величине накопления тепла в организме (, кДж/кг) согласно приложению 5 к правилам.
2.5.6. При оценке условий труда следует учитывать, что оптимальная (класс 1) или допустимая (класс 2) величина накопления тепла в организме может быть достигнута в результате низкой влажности, обеспечивающей увеличение теплопотерь за счет испарения влаги, выделяемой человеком, что однако не предотвращает напряжения реакций терморегуляции.
Оценка условий труда при влажности 10 - 14% определяется как класс 3.1, при влажности менее 10% - как класс 3.2. При скорости движения воздуха более 0,6 м/сек. класс условий труда оценивается как 3.1.
2.5.7. При наличии источников теплового облучения условия труда уточняются по показателю "тепловое облучение" в соответствии с приложением 6 к правилам.
2.5.8. Оценка условий труда определяется по наиболее выраженному показателю.
2.5.9. При оценке условий труда на открытой территории необходимо получить в территориальном метеоцентре следующие показатели за три летних месяца последних 5 лет:  - средняя величина температуры,  - средняя величина относительной влажности,  - средняя величина скорости движения воздуха.
2.5.10. Микроклимат в помещении, в котором температура воздуха на рабочем месте ниже допустимой, является вредным. Оценка вредности определяется по среднесменным величинам температуры воздуха, указанным в приложении 7 к правилам. В нем приведена температура воздуха применительно к оптимальным величинам скорости его движения. При увеличении скорости движения воздуха на рабочем месте на 0,1 м/с от оптимальной указанную в приложении температуру воздуха следует повысить на 0,2 °C.
2.5.11. Оценка микроклимата в холодный (зимний) период года должна проводиться либо во второй половине декабря, либо в первой половине января.
2.5.12. Оценка микроклимата в холодный (зимний) период года при работе на открытой территории и в неотапливаемых помещениях проводится по уравнению множественной регрессии для определения интегрального показателя условий охлаждения (ИПУО).

, где

- температура воздуха, °C;
V - скорость ветра, м/с;
- теплоизоляция комплекта одежды, кло (1 кло = 0,155 °C*м2/Вт);
- уровень энерготрат, Вт/м2.
Теплоизоляция комплекта одежды при воздухопроницаемости ткани не более 20 дм3/м2с принимается равной:

    IА (особый) климатический регион    - 4,61 кло
    IБ (IY) климатический регион        - 4,85 кло
    II (III) климатический регион       - 3,44 кло
    III (II) климатический регион       - 3,06 кло

2.5.13. Оценка условий труда при работах на открытой территории или в неотапливаемых помещениях для холодного периода года определяется по приложению 8 к правилам.
2.5.14. Оценка микроклимата при работе в течение рабочей смены как на открытой территории, так и в помещении и других нестандартных ситуациях (работа на открытой территории и в помещении, в нагревающей и охлаждающей среде различной продолжительности и физической активности) требует раздельной их оценки.
В случае, если в течение рабочей смены работник находится на различных рабочих местах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, оценка условий труда определяется применительно к каждому уровню и оценивается наибольшей величиной при условии продолжительности пребывания на этом (худшем) рабочем месте больше или равной 50% рабочей смены. В иных случаях оценка условий труда определяется как средневзвешенная величина с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте.
2.5.15. При использовании в производственных помещениях систем лучистого обогрева следует проводить контроль параметров микроклимата в соответствии с гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений по приложению 9 правил.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.6. Световая среда

2.6.1. Оценка параметров световой среды по естественному и искусственному освещению проводится по критериям, приведенным в приложении 10 к правилам.
2.6.2. Естественное освещение оценивается по коэффициенту естественной освещенности (КЕО). При расположении рабочего места в нескольких зонах с различными условиями естественного освещения, в том числе и вне зданий, класс условий труда присваивается с учетом времени пребывания в этих зонах.
2.6.3. Искусственное освещение оценивается по показателям освещенности рабочей поверхности и качества световой среды: прямая блескость, отраженная блескость, коэффициент пульсации освещенности, яркость, неравномерность распределения яркости, по критериям, приведенным в приложении 11 к правилам. После оценки по отдельным показателям (включая показатели качества) проводится окончательная оценка по фактору "искусственное освещение" путем выбора из оценок показателей наибольшей степени вредности.
2.6.4. При выполнении на рабочем месте различных зрительных работ или при расположении рабочего места в нескольких зонах (помещениях, участках, на открытой территории) оценка условий труда по показателям искусственного освещения (включая освещенность и показатели качества освещения) проводится с учетом времени выполнения этих зрительных работ или с учетом времени пребывания в разных зонах работы. При этом вначале определяется оценка условий труда с учетом времени воздействия по каждому показателю отдельно, а затем присваивается класс по фактору "искусственное освещение".
2.6.5. Контроль визуальных параметров ВДТ на рабочем месте следует проводить только при наличии субъективных визуальных данных о необходимости их инструментальных измерений и оценки степени вредности по критериям, приведенным в приложении 12 к правилам.
2.6.6. Общая оценка условий труда по фактору "освещение" производится с учетом возможности компенсации недостаточности или отсутствия естественного освещения путем создания благоприятных условий искусственного освещения и, при необходимости, компенсации ультрафиолетовой недостаточности в соответствии с приложением 13 к правилам.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.7. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

2.7.1. Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с приложением 17 к правилам.
2.7.2. Условия труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений относятся к 3 классу вредности при превышении на рабочих местах ПДУ, установленных для соответствующего времени воздействия, с учетом значений энергетических экспозиций в тех диапазонах частот, где она нормируется, и к 4 классу - для ЭП 50 Гц и ЭМП в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц при превышении их максимальных ПДУ до значений, указанных в приложении 11 правил, а также для широкополосных электромагнитных импульсов при превышении ПДУ напряженности электрического поля в 50 и более раз (для количества электромагнитных импульсов не более 5 в течение рабочего дня).
2.7.3. При одновременном или последовательном пребывании за рабочую смену в условиях воздействия электромагнитных полей и излучений, для которых установлены разные ПДУ, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, для которого определена наиболее высокая степень вредности. Превышение ПДУ (ВДУ) двух и более оцениваемых электромагнитных факторов, отнесенных к одной и той же степени вредности, повышает класс условий труда на одну ступень.
2.7.4. Классификация условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) представлена в приложении 12 к правилам.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.8. Ионизирующие излучения

2.8.1. Гигиенические критерии оценки радиационного фактора имеют принципиальные отличия от оценки других факторов рабочей среды, что обусловлено специфическими особенностями его воздействия на организм человека, сложившейся практикой оценки уровней ионизирующего излучения и необходимостью обеспечения радиационной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616).
2.8.2. Критерии определены с использованием соотношений, принятых СанПиН 2.6.1. "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)" (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регистрационный N 14534) на основании международных моделей формирования дозы внешнего и внутреннего облучения, и характеризуют потенциальную опасность работы в конкретных условиях при соблюдении требований федеральных норм и правил по обеспечению радиационной безопасности.
2.8.3. При оценке условий труда с источниками ионизирующих излучений не учитывают фактическое время пребывания работника на рабочем месте, оценивают их из расчета работы в стандартных условиях, установленных НРБ-99/2009.
2.8.4. В качестве критериев для оценки условий труда персонала принимаются максимальная годовая потенциальная эффективная доза и максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы в хрусталиках глаз, коже, кистях рук и стопах ног, которые определяются по формуле (3) для эффективной дозы и по формуле (2) для эквивалентных доз.

мЗв (3),

где:  - максимальная годовая потенциальная эффективная доза, мЗв в год;
- максимальная мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего излучения на рабочем месте, определенная по результатам радиационного контроля, мкЗв/ч;
- максимальная объемная активность i-того радионуклида k-того типа соединения при ингаляции в атмосферном воздухе (аэрозоли, радиоактивные газы) на рабочем месте, определенная по результатам радиационного контроля, Бк/м3;
- дозовый коэффициент для i-того радионуклида k-того типа соединения при ингаляции, Зв/Бк;
1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения персонала в течение календарного года (1700 ч в год для персонала группы А) и переход от мкЗв к мЗв ( мЗв/мкЗв);
- коэффициент, учитывающий объем вдыхаемого воздуха за год ( м3 в год для персонала группы А) и переход от Зв к мЗв ( мЗв/Зв).

мЗв (4),

где:  - максимальная годовая потенциальная эквивалентная доза на орган (хрусталики глаз, кожа, кисти рук и стопы ног) на данном рабочем месте, мЗв в год;
1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения персонала в течение календарного года (1700 ч в год для персонала группы А) и переход от мкЗв к мЗв ( мЗв/мкЗв);
- максимальная мощность эквивалентной дозы внешнего облучения органа на данном рабочем месте, определенная по результатам радиационного контроля, мкЗв/ч.
2.8.5. Для гигиенической оценки и классификации условий труда при работе персонала группы А с техногенными источниками ионизирующего излучения оценивают значения максимальной годовой потенциальной эффективной дозы и максимальных годовых потенциальных эквивалентных доз в хрусталиках глаз, коже, кистях рук и стопах ног на данном рабочем месте и сравнивают их с граничными значениями этих величин, приведенными в приложении 16 к правилам.
2.8.6. К допустимым (2 класс) относятся условия труда при обращении с техногенными источниками ионизирующего излучения, при которых максимальная годовая потенциальная эффективная доза не превысит 5 мЗв в год и максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы не превысят:
    - в хрусталиках глаз - 37,5 мЗв в год,
    - в коже             - 125 мЗв в год,
    - в кистях рук       - 125 мЗв в год
    - в стопах ног       - 125 мЗв в год.
При этом гарантируется отсутствие детерминированных эффектов облучения, а риск появления стохастических эффектов облучения не превысит средних значений производственного риска для условий труда на других производствах, не относящихся к вредным или опасным.
К вредным условиям труда (3 класс) относятся условия труда с техногенными источниками ионизирующего излучения, при которых максимальная годовая потенциальная эффективная доза может превысить 5 мЗв в год, но не более 100 мЗв в год, или максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы могут превысить:
    - в хрусталиках глаз - 37,5 мЗв в год, но не более 150 мЗв в год, или
    - в коже             - 125 мЗв в год, но не более 500 мЗв в год, или
    - в кистях рук       - 125 мЗв в год, но не более 500 мЗв в год, или
    - в стопах ног       - 125 мЗв в год, но не более 500 мЗв в год.
При этом гарантируется отсутствие детерминированных эффектов облучения, но риск появления стохастических эффектов облучения превышает средние значения производственного риска для условий труда на других производствах, не относящихся к вредным или опасным.
К опасным условиям труда (4 класс) относятся условия труда с техногенными источниками ионизирующего излучения, при которых максимальная годовая потенциальная эффективная доза может превысить 100 мЗв в год или при которых максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы в хрусталиках глаз, коже, кистях рук или стопах ног могут вызвать детерминированные эффекты облучения (более 150 мЗв в год для хрусталиков глаз или более 500 мЗв в год для кожи, кистей и стоп).
2.8.7. Условия труда с источниками ионизирующего излучения, независимо от их происхождения, при которых максимальная потенциальная эффективная доза может превысить 5 мЗв/год, а максимальная эквивалентная доза в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах - 37,5, 125, 125 и 125 мЗв/год соответственно, относятся к вредным (3 класс).
2.8.8. К опасным (экстремальным) условиям труда (4 класс) относятся условия труда при работе с источниками ионизирующего излучения, при которых максимальная потенциальная эффективная доза может превысить 100 мЗв/год.
2.8.9. Воздействие на организм работников вредных или опасных нерадиационных факторов, способных увеличить риск возникновения детерминированных и стохастических эффектов, должно учитываться.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.9. Тяжесть и напряженность трудового процесса

2.9.1. Критерии и классификация тяжести и напряженности трудового процесса представлены соответственно в приложениях 14 и 15 к правилам.
2.9.2. Оценка показателей тяжести трудового процесса проводится согласно приложению 17 к правилам. При этом вначале устанавливают класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по наиболее высокой степени тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 или 3.2 условия труда по тяжести трудового процесса оцениваются на 1 степень выше (3.2 или 3.3 классы соответственно). По данному критерию наивысшая степень тяжести труда - класс 3.3.
2.9.3. Оценка показателей напряженности труда проводится согласно приложению 18 к правилам. При наличии трех и более показателей класса 3.1 или 3.2 условия труда по напряженности трудового процесса оцениваются на 1 степень выше (3.2 или 3.3 классы соответственно). По данному критерию наивысшая степень напряженности труда - класс 3.3.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

2.10. Общая гигиеническая оценка условий труда

2.10.1. Условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся к 1 или 2 классу, если фактические значения уровней вредных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых величин соответственно. Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от величины превышения и в соответствии с настоящими санитарными правилами, как по отдельному фактору, так и при их сочетании, могут быть отнесены к 1 - 4 степеням 3 класса вредных или 4 классу опасных условий труда.
2.10.2. Для установления класса условий труда превышения ПДК, ПДУ могут быть зарегистрированы в течение одной смены, если она типична для данного технологического процесса. При нетипичном или эпизодическом (в течение недели, месяца) воздействии оценку условий труда проводят по эквивалентной экспозиции и/или максимальному уровню фактора.
2.10.3. Оценка условий труда с учетом комбинированного действия факторов проводится на основании результатов измерений отдельных факторов с учетом эффектов суммации при комбинированном действии химических веществ, биологических факторов, различных частотных диапазонов электромагнитных излучений. Результаты оценки вредных факторов рабочей среды и трудового процесса вносят в таблицу приложения 19 к правилам.
Общую оценку устанавливают:
- по наиболее высокому классу и степени вредности;
- в случае сочетанного действия 3 и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;
- при сочетании 2 и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 - условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.
3.10.4. Классы условий труда определяют на основании фактически измеренных параметров факторов рабочей среды и трудового процесса с учетом продолжительности их воздействия. При превышении нормативных уровней работодатель разрабатывает комплекс мер по улучшению и оздоровлению условий труда, включающий организационно-технические для устранения опасного фактора, а при невозможности устранения - снижение его уровня до безопасных пределов. Если в результате внедрения профилактических мер риск нарушения здоровья сохраняется, используют меры по уменьшению времени его воздействия (защита временем). Использование средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в числе приоритетов мер по улучшению условий труда занимает последнее место <1>.
--------------------------------
<1> Уменьшая уровни воздействующих вредных факторов (пыли, химических веществ, шума, вибрации, микроклимата и др.), СИЗ одновременно могут оказывать неблагоприятные побочные эффекты.

3.10.5. Режимы труда и отдыха работников, подвергающихся воздействию вибрации, не изменяют класс условий труда.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 1
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИЙ В ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПРЕВЫШЕНИЕ ПДК ИЛИ ОБУВ, РАЗ)

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│     Вредные вещества      │             Класс условий труда             │
│                           ├───────────┬─────────────────────────┬───────┤
│                           │допустимый │         вредный         │опасный│
│                           │           │                         │  <8>  │
│                           ├───────────┼─────┬─────┬──────┬──────┼───────┤
│                           │     2     │ 3.1 │ 3.2 │ 3.3  │ 3.4  │   4   │
├───────────────────────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│Вредные вещества 1 - 4     │<= ПДК     │1,1 -│3,1 -│10,1 -│15,1 -│> 20,0 │
│классов опасности <1> за   │      макс │ 3,0 │10,0 │ 15,0 │ 20,0 │       │
│исключением перечисленных  │ <= ПДК    │1,1 -│3,1 -│10,1 -│> 15,0│       │
│ниже                       │       сс  │ 3,0 │10,0 │ 15,0 │      │       │
├───────────────────────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│Ферменты микробного        │<= ПДК     │1,1 -│5,1 -│> 10,0│  -   │   -   │
│происхождения <2>          │      макс │ 5,0 │10,0 │      │      │       │
├─────┬───────────┬─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│Осо- │вещества,  │с остро- │<= ПДК     │1,1 -│2,1 -│5,1 - │10,1 -│> 10,0 │
│бен- │опасные для│направ-  │      макс │ 2,0 │ 5,0 │ 10,0 │ 50,0 │       │
│нос- │развития   │ленным   │           │     │     │      │      │       │
│ти   │острого    │механиз- │           │     │     │      │      │       │
│дей- │отравления │мом дейс-│           │     │     │      │      │       │
│ствия│           │твия <2>;│           │     │     │      │      │       │
│на   │           │хлор,    │           │     │     │      │      │       │
│орга-│           │аммиак   │           │     │     │      │      │       │
│низм │           ├─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│     │           │раздра-  │<= ПДК     │1,1 -│2,1 -│4,1 - │6,1 - │> 50,0 │
│     │           │жающего  │      макс │ 2,0 │ 4,0 │ 6,0  │ 10,0 │       │
│     │           │действия │           │     │     │      │      │       │
│     │           │<3>      │           │     │     │      │      │       │
│     ├───────────┴─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│     │канцерогены <4>,     │ <= ПДК    │1,1 -│2,1 -│4,1 - │> 10,0│   -   │
│     │вещества, опасные    │       сс  │ 2,0 │ 4,0 │ 10,0 │      │       │
│     │для репродуктивного  │           │     │     │      │      │       │
│     │здоровья человека <5>│           │     │     │      │      │       │
│     ├───────────┬─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│     │Аллергены  │высоко   │<= ПДК     │  -  │1,1 -│3,1 - │15,1 -│> 20,0 │
│     │<6>        │опасные  │      макс │     │ 3,0 │ 15,0 │ 20,0 │       │
│     │           ├─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│     │           │умеренно │<= ПДК     │1,1 -│2,1 -│5,1 - │15,1 -│> 20,0 │
│     │           │опасные  │      макс │ 2,0 │ 5,0 │ 15,0 │ 20,0 │       │
│     ├───────────┴─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│     │противоопухолевые    │           │     │     │      │  +   │       │
│     │лекарственные        │           │     │     │      │      │       │
│     │средства, гормоны    │           │     │     │      │      │       │
│     │(эстрогены) <7>      │           │     │     │      │      │       │
│     ├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│     │Наркотические        │           │     │  +  │      │      │       │
│     │анальгетики <7>      │           │     │     │      │      │       │
├─────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┤
│<1> В соответствии  с  гигиеническими  нормативами  предельно  допустимых│
│концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.               │
│<2> В  соответствии с  гигиеническими  нормативами  предельно  допустимых│
│концентраций   (ПДК)  вредных  веществ   в   воздухе   рабочей   зоны   и│
│ориентировочных  безопасных уровней воздействия  (ОБУВ)  вредных  веществ│
│в воздухе рабочей зоны.                                                  │
│<3> В  соответствии  с  руководством  по  гигиенической  оценке  факторов│
│рабочей среды и трудового процесса.                                      │
│<4>  В   соответствии   с   санитарно-эпидемиологическими   правилами   и│
│нормативами   канцерогенных   факторов   и   основными   требованиями   к│
│профилактике   канцерогенной   опасности.   АПФД   сравнивают    согласно│
│приложению 3.                                                            │
│<5>  В  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  труда│
│женщин,  методическими рекомендациями  по  гигиенической  оценке  вредных│
│производственных  факторов  и  производственных  процессов,  опасных  для│
│репродуктивного здоровья человека.                                       │
│<6> В  соответствии  с  руководством  по  гигиенической  оценке  факторов│
│рабочей среды и трудового процесса.                                      │
│<7> Вещества,  при получении и применении которых  должен  быть  исключен│
│контакт  с   органами  дыхания  и  кожей   работника   при   обязательном│
│контроле воздуха  рабочей зоны утвержденными методами  в  соответствии  с│
│гигиеническими  нормативами   предельно  допустимых  концентраций   (ПДК)│
│вредных веществ в воздухе рабочей зоны.                                  │
│<8>  Указанный  уровень    может   привести   к   острому,   в   т.ч.   и│
│смертельному, отравлению.                                                │
│"+" - независимо от  концентрации вредного  вещества  в  воздухе  рабочей│
│зоны условия труда относятся к данному классу.                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 2
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА (ПДК, РАЗ)

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│     Биологический фактор     │            Класс условий труда           │
│                              ├───────┬──────────────────────────┬───────┤
│                              │допус- │         вредный          │опасный│
│                              │тимый  │                          │       │
│                              ├───────┼──────┬──────┬──────┬─────┼───────┤
│                              │   2   │ 3.1  │ 3.2  │ 3.3  │ 3.4 │   4   │
├──────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┤
│Микроорганизмы-продуценты,    │<= ПДК │1,1 - │10,1 -│> 100 │  -  │       │
│препараты, содержащие живые   │       │ 10,0 │100,0 │      │     │       │
│клетки и споры микроорганизмов│       │      │      │      │     │       │
│<1>                           │       │      │      │      │     │       │
├────────────────┬─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┤
│Патогенные      │Особо опасные│       │      │      │      │     │   +   │
│микроорганизмы  │инфекции     │       │      │      │      │     │       │
│                │             │       │      │      │      │     │       │
│                ├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┤
│                │Возбудители  │       │      │  +   │  +   │     │       │
│                │других       │       │      │      │      │     │       │
│                │инфекционных │       │      │      │      │     │       │
│                │заболеваний; │       │      │      │      │     │       │
│                │Канцерогены  │       │      │      │      │     │       │
│                │биологической│       │      │      │      │     │       │
│                │природы <2>  │       │      │      │      │     │       │
├────────────────┴─────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┤
│<1> В соответствии  с  гигиеническими  нормативами  предельно  допустимых│
│концентраций (ПДК)  микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов│
│и их компонентов в воздухе рабочей зоны.                                 │
│<2>  В   соответствии    с   санитарно-эпидемиологическими  правилами   и│
│нормативами    канцерогенных   факторов   и   основными  требованиями   к│
│профилактике канцерогенной  опасности.  Асбестсодержащие пыли  сравнивают│
│согласно приложению 3.                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 3
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИЙ АПФД В ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, И ПЫЛЕВЫХ НАГРУЗОК НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
(КРАТНОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ПДК, КПН, РАЗ)

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│          Аэрозоли          │            Класс условий труда             │
│                            ├────────┬───────┬───────────────────┬───────┤
│                            │допус-  │тяжелый│      вредный      │опасный│
│                            │тимый   │       │                   │  <3>  │
│                            ├────────┼───────┼─────┬───────┬─────┼───────┤
│                            │   1    │   2   │ 3.1 │  3.2  │ 3.3 │   4   │
├────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│Высоко- и умеренно          │<= ПДК, │> 1,0 -│> 2,0│> 4,0 -│> 10 │   -   │
│фиброгенные АПФД <1>; пыли, │<= КПН  │  2,0  │- 4,0│ 10,0  │     │       │
│содержащие природные        │        │       │     │       │     │       │
│(асбесты, цеолиты) и        │        │       │     │       │     │       │
│искусственные (стеклянные,  │        │       │     │       │     │       │
│керамические, углеродные и  │        │       │     │       │     │       │
│др.) минеральные волокна    │        │       │     │       │     │       │
├────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│Слабофиброгенные АПФД <2>   │<= ПДК  │> 1,0 -│> 3,0│> 6,0- │> 10 │   -   │
│                            │<= КПН  │  3,0  │- 6,0│  10   │     │       │
├────────────────────────────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│<1> К высоко- и умеренно фиброгенным АПФД относятся АПФД с ПДК <= 2      │
│мг/м3.                                                                   │
│<2> К слабофиброгенным АПФД относятся АПФД с ПДК > 2 мг/м3.              │
│<3> Органическая пыль в концентрациях, превышающих 200 - 400 мг/куб. м,  │
│представляет опасность пожара и взрыва.                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 4
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕВЫШЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ УРОВНЕЙ ШУМА, ЛОКАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ
ВИБРАЦИИ, ИНФРА- И УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Название фактора, показатель,│             Класс условий труда           │
│      единица измерения      ├──────┬────────────────────────────┬───────┤
│                             │допус-│          вредный           │опасный│
│                             │тимый │                            │       │
│                             ├──────┼──────┬───────┬──────┬──────┼───────┤
│                             │  2   │ 3.1  │  3.2  │ 3.3  │ 3.4  │   4   │
│                             ├──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┤
│                             │        Превышение ПДУ до  ___ дБ/раз      │
│                             │               (включительно):             │
├─────────────────────────────┼──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┤
│Шум, эквивалентный уровень   │<= ПДУ│  5   │  15   │  25  │  35  │ > 35  │
│звука, дБА                   │ <1>  │      │       │      │      │       │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Вибрация локальная,          │<= ПДУ│3/1,4 │  6/2  │9/2,8 │ 12/4 │> 12/4 │
│эквивалентный                │ <2>  │      │       │      │      │       │
│корректированный уровень     │      │      │       │      │      │       │
│(значение) виброскорости,    │      │      │       │      │      │       │
│виброускорения (дБ/раз)      │      │      │       │      │      │       │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Вибрация общая, эквивалентный│<= ПДУ│ 6/2  │ 12/4  │ 18/8 │24/16 │> 24/16│
│корректированный уровень     │ <2>  │      │       │      │      │       │
│виброскорости, виброускорения│      │      │       │      │      │       │
│(дБ/раз)                     │      │      │       │      │      │       │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Инфразвук, эквивалентные     │<= ПДУ│  5   │  10   │  15  │  20  │ > 20  │
│уровни звукового давления, в │ <3>  │      │       │      │      │       │
│октавных полосах частот со   │      │      │       │      │      │       │
│среднегеометрическими        │      │      │       │      │      │       │
│частотами 2, 4, 8 и 16 Гц,   │      │      │       │      │      │       │
│дБ.                          │      │      │       │      │      │       │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Ультразвук воздушный, уровни │<= ПДУ│  10  │  20   │  30  │  40  │ > 40  │
│звукового давления в 1/3     │ <4>  │      │       │      │      │       │
│октавных полосах частот, дБ  │      │      │       │      │      │       │
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Ультразвук контактный,       │<= ПДУ│  5   │  10   │  15  │  20  │ > 20  │
│уровень виброскорости, ДБ    │ <4>  │      │       │      │      │       │
├─────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┤
│<1> В соответствии с санитарными нормами шума на рабочих местах, в       │
│помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.   │
│<2> В соответствии с санитарными нормами производственной вибрации,      │
│вибрации в помещениях жилых и общественных зданий.                       │
│<3> В соответствии с санитарными нормами инфразвука на рабочих местах, в │
│жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.         │
│<4> В соответствии с гигиеническими требованиями при работах с           │
│источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного,          │
│медицинского и бытового назначения.                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 5
к СанПиН 2.2.2776-10

НАКОПЛЕНИЕ ТЕПЛА
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│    Накопление тепла в    │ Класс условий труда │   Риск перегревания   │
│        организме,        │         <1>         │       организма       │
│   Дельта Q    , кДж/кг   │                     │                       │
│           т.с.           │                     │                       │
│    (верхняя граница)     │                     │                       │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│       0,00 - 0,87        │          1          │      отсутствует      │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│        0,88 - 2,6        │          2          │         малый         │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│        2,61 - 2,75       │         3.1         │       умеренный       │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│       2,76 - 3,30        │         3.2         │        высокий        │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│        3,31 - 4,00       │         3.3         │     очень высокий     │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│       4,01 - 5,50        │         3.4         │  чрезвычайно высокий  │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│        выше 5,50         │          4          │      критический      │
└──────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 6
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВЕЛИЧИНЕ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ (ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА)

Показатели       	Класс условий труда               	
	2   	3.1  	3.2  	3.3  	3.4  	4    	
Тепловое излучение Вт/м2	140  	1500  	2000  	2500  	2800  	> 2800 	
Экспозиционная доза     	500  	1500  	2600  	3800  	4800  	> 4800 	

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 7
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПРИ РАБОТЕ
В ПОМЕЩЕНИИ С ОХЛАЖДАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ

┌────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Катего- │   Общие    │               Классы условий труда                │
│рия ра- │энерготраты,├─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┤
│бот <1> │  Вт/кв. м  │ оптимальный │ допустимый  │  вредный <2>  │опасный│
│        │  <1> <*>   │             │             │               │       │
│        │            ├─────────────┼─────────────┼───┬───┬───┬───┼───────┤
│        │            │      1      │      2      │3.1│3.2│3.3│3.4│   4   │
│        │            │             │             │   │   │   │   │       │
├────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│Iа      │68          │СанПиН <1>   │по СанПиН <1>│18 │16 │14 │12 │ < 12  │
│        │(58 - 77)   │             │             │   │   │   │   │       │
├────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│Iб      │88          │по СанПиН <1>│по СанПиН <1>│17 │15 │13 │11 │ < 11  │
│        │(78 - 97)   │             │             │   │   │   │   │       │
├────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│IIа     │113         │по СанПиН <1>│по СанПиН <1>│14 │12 │10 │ 8 │  < 8  │
│        │(98 - 129)  │             │             │   │   │   │   │       │
├────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│IIб     │145         │по СанПиН <1>│по СанПиН <1>│13 │11 │9  │ 7 │  < 7  │
│        │(130 - 160) │             │             │   │   │   │   │       │
├────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│III     │177         │по СанПиН <1>│по СанПиН <1>│12 │10 │8  │ 6 │  < 6  │
│        │(161 - 193) │             │             │   │   │   │   │       │
├────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┤
│<1> В соответствии с гигиеническими требования к микроклимату            │
│производственных помещений.                                              │
│<2> Приведена нижняя границ температуры воздуха, °C.                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 8
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
ИЛИ В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
УСЛОВИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ (ИПУО)

ИПУО (баллы)            	Класс условий труда         	
20 - 25               	1                  	
26 - 32               	2                  	
33 - 38               	3.1                 	
39 - 46               	3.2                 	
47 - 51               	3.3                 	
52 - 57               	3.4                 	
более 57              	4                  	

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 9
к СанПиН 2.2.2776-10

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ
СИСТЕМАМИ ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ В ТЕЧЕНИЕ 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ В СПЕЦОДЕЖДЕ
С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ 1 КЛО (0,155 ОСМ/ВТ)

┌──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Температура  │Интенсивность│Интенсивность │Относительная │   Скорость   │
│воздуха, t, C │  теплового  │  теплового   │  влажность   │   движения   │
│              │ облучения,  │  облучения,  │воздуха, f, % │ воздуха, V,  │
│              │  J , Вт/м2  │  J , Вт/м2   │              │     м/с      │
│              │   1         │   2          │              │              │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      11      │   60 <1>    │     150      │   15 - 75    │ не более 0,4 │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      12      │     60      │     125      │   15 - 75    │ не более 0,4 │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      13      │     60      │     100      │   15 - 75    │ не более 0,4 │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      14      │     45      │      75      │   15 - 75    │ не более 0,4 │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      15      │     30      │      50      │   15 - 75    │ не более 0,4 │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      16      │     15      │      25      │   15 - 75    │ не более 0,4 │
├──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│<1> При J  > 60 следует использовать головной убор.                      │
│         1                                                               │
│J  - Интенсивность теплового облучения  теменной части  головы  на уровне│
│ 1                                                                       │
│1,7 м от пола при работе стоя и 1,5 м - при работе сидя.                 │
│J  - Интенсивность теплового  облучения теменной  части головы  на уровне│
│ 2                                                                       │
│1,5 м от пола при работе стоя и 1 м - при работе сидя.                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 10
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ

┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│            Фактор, показатель           │      Класс условий труда      │
│                                         ├──────────┬────────────────────┤
│                                         │допустимый│    вредный - 3     │
│                                         │          ├─────────┬──────────┤
│                                         │          │1 степени│ 2 степени│
│                                         ├──────────┼─────────┼──────────┤
│                                         │    2     │   3.1   │    3.2   │
├─────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                          Естественное освещение:                        │
├─────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│Коэффициент естественной освещенности    │>= 0,5 <1>│0,1 - 0,5│< 0,1     │
│КЕО, %                                   │          │<1>      │          │
├─────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                         Искусственное освещение:                        │
├────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│Освещенность рабочей    │I - III, А, Б1  │Ен <2>    │0,5 Ен   │< 0,5 Ен  │
│поверхности (Е, лк) для │                │          │- < Ен   │          │
│разрядов зрительных     ├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│работ:                  │IV - XIV, Б2, В,│Ен <2>    │< Ен     │          │
│                        │Г, Д, Е, Ж      │          │         │          │
├────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┤
│<1> Независимо от  группы административных районов по ресурсам  светового│
│климата.                                                                 │
│<2> Нормативные   значения:  освещенности  -  Ен,   в   соответствии   со│
│строительными   нормами   и  правилами,  гигиеническими   требованиями  к│
│естественному,  искусственному  и  совмещенному  освещению общественных и│
│жилых зданий.                                                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 11
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│            Фактор, показатель             │    Классы условий труда     │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤
│                                           │допустимый - 2│вредный - 3.1 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Прямая блескость <1>                       │  Отсутствие  │   Наличие    │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Отраженная блескость <2>                   │  Отсутствие  │   Наличие    │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Коэффициент пульсации освещенности (Кп, %) │    Кпн <3>   │    > Кпн     │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Яркость <4> (L, кд/м2)                     │      Lн      │     > Lн     │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Неравномерность распределения яркости в    │    Сн <5>    │     > Сн     │
│поле зрения пользователя ПЭВМ (С, отн. ед.)│              │              │
├───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤
│   <1> Контроль прямой блескости  проводится  визуально.  При  наличии  в│
│поле зрения работников слепящих  источников  света,  ухудшения  видимости│
│объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения условия труда│
│по данному показателю относят к классу 3.1.                              │
│   <2> Показатель  "отраженная   блескость"  визуально   проверяется  при│
│работе с  объектами  различения  и  рабочими  поверхностями,  обладающими│
│направленно-рассеянным  и  смешанным  отражением  (металлы,   пластмассы,│
│стекло,  глянцевая  бумага  и  т.п.).   Контроль   отраженной   блескости│
│проводится визуально. При наличии слепящего  действия  бликов  отражения,│
│ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на  дискомфорт│
│зрения условия труда по данному показателю относят к классу 3.1.         │
│   <3> Нормативные  значения  коэффициента   пульсации   освещенности   -│
│Кпн, в соответствии с санитарными правилами и нормами.                   │
│   <4>  Показатель  "яркость"  определяется   в   тех  случаях,  когда  в│
│нормативных документах имеется указание на необходимость  ее  ограничения│
│(например, ограничение яркости светлых рабочих поверхностей  при  местном│
│освещении; ограничение яркости светящих поверхностей,  находящихся в поле│
│зрения работника, в частности, при контроле качества изделий в проходящем│
│свете и т.п.).                                                           │
│   <5>     Нормативные     значения       показателя      неравномерности│
│распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ, в  соответствии  с│
│санитарными правилами и нормативами.                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 12
к СанПиН 2.2.2776-10

КЛАССЫ
УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИЗУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Фактор, показатель          	Классы условий труда       	
	допустимый - 2  	вредный - 3.1  	
Неравномерность яркости рабочего поля
экрана (дельтаLэ, %)                 	+/- 20     	> |20|     	
Пространственная (дрожание)          
нестабильность изображения           	Не должна    
визуально    
фиксироваться  	Фиксируется   
визуально    	
Временная (мелькание) нестабильность 
изображения                          	Не должна    
визуально    
фиксироваться  	Фиксируется   
визуально    	

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 13
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФАКТОРУ "ОСВЕЩЕНИЕ"

┌────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│     Оценка     │     Оценка      │   Профилактическое    │ Общая оценка │
│ естественного  │ искусственного  │   ультрафиолетовое    │  освещения   │
│ освещения <1>  │  освещения <1>  │ облучение работающих  │              │
├────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│2               │        2        │           -           │      2       │
│                ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│                │       3.1       │           -           │     3.1      │
│                ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│                │       3.2       │           -           │     3.2      │
├────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│3.1             │      2 <2>      │           -           │      2       │
│                ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│                │       3.1       │           -           │     3.1      │
│                ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│                │       3.2       │           -           │     3.2      │
├────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│3.2             │      2 <2>      │        имеется        │     3.1      │
│                │                 ├───────────────────────┼──────────────┤
│                │                 │      отсутствует      │     3.1      │
│                ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│                │       3.1       │        имеется        │     3.1      │
│                │                 ├───────────────────────┼──────────────┤
│                │                 │      отсутствует      │     3.2      │
│                ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│                │       3.2       │        имеется        │     3.2      │
│                │                 ├───────────────────────┼──────────────┤
│                │                 │      отсутствует      │     3.2      │
├────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴──────────────┤
│<1> Класс условий труда определен в соответствии с табл. 9.              │
│<2> С учетом требований нормативной документации к повышению освещенности│
│от искусственного освещения из-за недостаточности или отсутствия         │
│естественного освещения.                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 14
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│        Фактор         │               Класс условий труда               │
│                       ├──────────┬─────────────────────────────┬────────┤
│                       │допустимый│           вредный           │опасный │
│                       ├──────────┼──────┬───────┬───────┬──────┼────────┤
│                       │    2     │ 3.1  │  3.2  │  3.3  │ 3.4  │   4    │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│           1           │    2     │  3   │   4   │   5   │  6   │   7    │
├───────────────────────┼──────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴────────┤
│Геомагнитное поле      │              Превышение ПДУ (раз)               │
│(ослабление) <2>       ├──────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬────────┤
│                       │  <= ПДУ  │ <= 5 │  > 5  │   -   │  -   │   -    │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Электростатическое поле│<= ПДУ <1>│ <= 5 │  > 5  │   -   │  -   │   -    │
│<3>                    │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Постоянное магнитное   │<= ПДУ <1>│ <= 5 │  > 5  │   -   │  -   │   -    │
│поле <4>               │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Электрические поля     │<= ПДУ <1>│ <= 5 │ <= 10 │ > 10  │  -   │ > 40#  │
│промышленной частоты   │          │      │       │       │      │        │
│(50 Гц) <5>            │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Магнитные поля         │<= ПДУ <1>│ <= 5 │ <= 10 │ > 10  │  -   │   -    │
│промышленной частоты   │          │      │       │       │      │        │
│(50 Гц) <6>            │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Электромагнитные поля  │  <= ВДУ  │> ВДУ │   -   │   -   │  -   │   -    │
│на рабочем месте       │  <= ПДУ  │> ПДУ │       │       │      │        │
│пользователя ПЭВМ <7>  │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Электромагнитные       │          │      │       │       │      │        │
│излучения              │          │      │       │       │      │        │
│радиочастотного        │          │      │       │       │      │        │
│диапазона <8>          │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│0,01 - 0,03 МГц        │<= ПДУ <1>│ <= 5 │ <= 10 │ > 10  │  -   │   -    │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│0,03 - 3,0 МГц         │<= ПДУ <9>│ <= 5 │ <= 10 │ > 10  │  -   │   -    │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│3,0 - 30,0 МГц         │<= ПДУ <9>│ <= 3 │ <= 5  │ <= 10 │ > 10 │   -    │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│30,0 - 300,0 МГц       │<= ПДУ <9>│ <= 3 │ <= 5  │ <= 10 │ > 10 │ > 100# │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│300,0 МГц - 300,0 ГГц  │<= ПДУ <9>│ <= 3 │ <= 5  │ <= 10 │ > 10 │ > 100# │
├───────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│Широкополосный         │  <= ПДУ  │ <= 5 │  > 5  │       │      │ > 50## │
│электромагнитный       │          │      │       │       │      │        │
│импульс <10>           │          │      │       │       │      │        │
├───────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴────────┤
│<1> Значения ПДУ, с которыми проводится сравнение  измеренных  на рабочих│
│местах  величин  ЭМП,  определяются  в зависимости от времени воздействия│
│фактора в течение рабочего дня.                                          │
│<2> В соответствии с санитарными правилами и нормативами гипогеомагнитных│
│полей в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях.    │
│<3> В соответствии с санитарными правилами и нормативами электромагнитных│
│полей в производственных условиях.                                       │
│<4> В соответствии с санитарными правилами и нормативами электромагнитных│
│полей в производственных условиях.                                       │
│<5> В соответствии с санитарными правилами и нормативами электромагнитных│
│полей в производственных условиях.                                       │
│<6> В соответствии с санитарными правилами и нормативами электромагнитных│
│полей  в  производственных  условиях,  ориентировочных безопасных уровней│
│ПеМП 50 Гц.                                                              │
│<7> В   соответствии   с   гигиеническими   требованиями   к персональным│
│электронно-вычислительным машинам и организации работы.                  │
│<8> В соответствии с санитарными правилами и нормативами электромагнитных│
│полей   в   производственных   условиях,   гигиеническими    требованиями│
│к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.     │
│<9> ПДУ энергетической экспозиции ЭМИ.                                   │
│<10> В соответствии с требованиями  по защите  персонала  от  воздействия│
│импульсных ЭМП.                                                          │
│Примечание.                                                              │
│<#> Превышение максимального ПДУ для кратковременного воздействия.       │
│<##> Превышение ПДУ  напряженности  электрического  поля  для  количества│
│электромагнитных импульсов не более 5 в течение рабочего дня.            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 15
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА
(ЛАЗЕРНОЕ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ)

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│        Фактор         │                Класс условий труда              │
│                       ├──────────┬──────────────────────────────┬───────┤
│                       │допустимый│           вредный            │опасный│
│                       ├──────────┼───────┬───────┬──────┬───────┼───────┤
│                       │    2     │  3.1  │  3.2  │ 3.3  │  3.4  │   4   │
├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│           1           │    2     │   3   │   4   │  5   │   6   │   7   │
├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Лазерное излучение <1> │  *ПДУ    │> ПДУ  │       │      │       │       │
│                       │      1   │     1 │       │      │       │       │
│                       ├──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│                       │  *ПДУ    │> ПДУ  │ <= 10 │    2 │     3 │     3 │
│                       │      2   │     2 │ ПДУ   │< 10  │ < 10  │ > 10  │
│                       │          │       │    2  │ ПДУ  │ ПДУ   │ ПДУ   │
│                       │          │       │       │    2 │    2  │    2  │
├─────────┬─────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Ультра-  │при наличии  │  ДИИ <2> │ > ДИИ │       │      │       │       │
│фиоле-   │производст-  │          │  <2>  │       │      │       │       │
│товое    │венных       │          │       │       │      │       │       │
│излучение│источников   │          │       │       │      │       │       │
│         │УФ-A + УФ-B, │          │       │       │      │       │       │
│         │УФ-C, Вт/м2  │          │       │       │      │       │       │
├─────────┴─────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│<1> В  соответствии  с  санитарными  нормами  и  правилами  устройства  и│
│эксплуатации  лазеров  (ПДУ  - для  хронического  воздействия, ПДУ  - для│
│                           1                                      2      │
│однократного воздействия).                                               │
│<2> В соответствии с санитарными нормами  ультрафиолетового  излучения  в│
│производственных помещениях. При превышении ДИИ  работа  допускается  при│
│использовании средств коллективной и/или индивидуальной защиты.          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 16
к СанПиН 2.2.2776-10

ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНЫХ ГОДОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТИВНОЙ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ В ОРГАНАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ А
ПРИ РАБОТЕ С ТЕХНОГЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, МЗВ В ГОД

Максимальные годовые
потенциальные дозы 	Класс условий труда                  	
	допустимый - 2	вредный - 3         	опасный
- 4 <1>	
		3.1  	3.2  	3.3 <1>	3.4 <1>		
Эффективная     	<= 5     	> 5  
<= 10 	> 10 
<= 20 	> 20  
<= 50 	> 50  
<= 100 	> 100 	
Эквивалентная в   
хрусталиках глаз  	<= 37,5    	> 37,5
<= 75 	> 75 
<= 150	-   	-   	> 150 	
Эквивалентная в   
коже, кистях и   
стопах       	<= 125    	> 125 
<= 250	> 250 
<= 500	-   	-   	> 500 	
<1> Работа с источниками излучения в условиях, когда максимальные годовые
потенциальные эффективные или эквивалентные дозы превышают основные      
пределы дозы, допускается только при проведении необходимых защитных     
мероприятий, гарантирующих непревышение основных пределов доз.           	

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 17
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Показатели тяжести│                 Классы условий труда                 │
│трудового процесса├─────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│                  │ оптимальный │ допустимый  │  вредный (тяжелый труд)  │
│                  │   (легкая   │  (средняя   ├────────────┬─────────────┤
│                  │ физическая  │ физическая  │  1 степени │ 2 степени   │
│                  │  нагрузка)  │  нагрузка)  │            │             │
│                  ├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│                  │      1      │      2      │     3.1    │    3.2      │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                   1. Физическая динамическая нагрузка                   │
│          (единицы внешней механической работы за смену, кг·м)           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и  │
│      плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:       │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │  до 2 500   │  до 5 000   │  до 7 000  │ более 7000  │
│для женщин        │  до 1 500   │  до 3 000   │  до 4 000  │ более 4000  │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│      1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│         1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м          │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │  до 12 500  │  до 25 000  │  до 35 000 │ более 35000 │
│для женщин        │   до 7 500  │  до 15 000  │  до 25 000 │ более 25000 │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│          1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м           │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │  до 24 000  │  до 46 000  │  до 70 000 │ более 70000 │
│для женщин        │  до 14 000  │  до 28 000  │  до 40 000 │ более 40000 │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│        2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг)         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой   │
│                        работой (до 2 раз в час):                        │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │    до 15    │    до 30    │    до 35   │  более 35   │
│для женщин        │    до 5     │    до 10    │    до 12   │  более 12   │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│  2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно (более 2 раз в   │
│                      час) в течение рабочей смены:                      │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │    до 5     │    до 15    │    до 20   │  более 20   │
│для женщин        │    до 3     │    до 7     │    до 10   │  более 10   │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│ 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      2.3.1. С рабочей поверхности                       │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │   до 250    │   до 870    │   до 1500  │ более 1500  │
│для женщин        │   до 100    │   до 350    │   до 700   │  более 700  │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                              2.3.2. С пола                              │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │   до 100    │   до 435    │   до 600   │ более 600   │
│для женщин        │    до 50    │   до 175    │   до 350   │ более 350   │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│         3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)    │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│                  │  до 20 000  │  до 40 000  │  до 60 000 │более 60000  │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│      3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным      │
│                  участием мышц рук и плечевого пояса)                   │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│                  │  до 10 000  │  до 20 000  │  до 30 000 │более 30 000 │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│         4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки         │
│        за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс x с)        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            4.1. Одной рукой:                            │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │  до 18 000  │  до 36 000  │  до 70 000 │более 70 000 │
│для женщин        │  до 11 000  │  до 22 000  │  до 42 000 │более 42 000 │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                           4.2. Двумя руками:                            │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │  до 36 000  │  до 70 000  │  до 140 000│более 140 000│
│для женщин        │  до 22 000  │  до 42 000  │  до 84 000 │более 84 000 │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                   4.3. С участием мышц корпуса и ног:                   │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│для мужчин        │  до 43 000  │  до 100 000 │ до 200 000 │более 200 000│
│для женщин        │  до 26 000  │  до 60 000  │ до 120 000 │более 120 000│
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                             5. Рабочая поза                             │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│5. Рабочая поза   │Свободная    │Периодичес-  │Периодичес- │Периодичес-  │
│                  │удобная поза,│кое, до 25%  │кое, до 50% │кое, более   │
│                  │возможность  │времени      │времени     │50% времени  │
│                  │смены        │смены,       │смены,      │смены,       │
│                  │рабочего     │нахождение в │нахождение в│нахождение в │
│                  │положения    │неудобной    │неудобной   │неудобной    │
│                  │тела (сидя,  │(работа с    │и/или       │и/или        │
│                  │стоя).       │поворотом    │фиксирован- │фиксирован-  │
│                  │Нахождение в │туловища,    │ной позе;   │ной          │
│                  │позе стоя до │неудобным    │пребывание в│позе;        │
│                  │40% времени  │размещением  │вынужденной │пребывание в │
│                  │смены        │конечностей и│позе (на    │вынужденной  │
│                  │             │др.) и/или   │коленях, на │позе (на     │
│                  │             │фиксированной│корточках и │коленях, на  │
│                  │             │позе (невоз- │т.п.) до 25%│корточках и  │
│                  │             │можность     │времени     │т.п.) более  │
│                  │             │изменения    │смены.      │25% времени  │
│                  │             │взаимного    │Нахождение в│смены.       │
│                  │             │положения    │позе стоя до│Нахождение в │
│                  │             │различных    │80% времени │позе стоя    │
│                  │             │частей тела  │смены       │более 80%    │
│                  │             │относительно │            │времени      │
│                  │             │друг друга). │            │смены        │
│                  │             │Нахождение в │            │             │
│                  │             │позе стоя до │            │             │
│                  │             │60% времени  │            │             │
│                  │             │смены        │            │             │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                           6. Наклоны корпуса                            │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│Наклоны корпуса   │    до 50    │  52 - 100   │  101 - 300 │ свыше 300   │
│(вынужденные,     │             │             │            │             │
│более 30°),       │             │             │            │             │
│количество за     │             │             │            │             │
│смену             │             │             │            │             │
├──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│              7. Перемещения в пространстве, обусловленные               │
│                      технологическим процессом, км                      │
├──────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤
│7.1. По           │    до 4     │    до 8     │    до 12   │  более 12   │
│горизонтали       │             │             │            │             │
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│7.2. По вертикали │    до 1     │   до 2,5    │    до 5    │  более 5    │
└──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 18
к СанПиН 2.2.2776-10

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАПРЯЖЕННОСТИ
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│   Показатели    │                 Классы условий труда                  │
│     тяжести     ├─────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤
│    трудового    │ оптимальный │ допустимый  │  вредный (тяжелый труд)   │
│    процесса     │   (легкая   │  (средняя   ├─────────────┬─────────────┤
│                 │ физическая  │ физическая  │  1 степени  │  2 степени  │
│                 │  нагрузка)  │  нагрузка)  │             │             │
│                 ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│                 │      1      │      2      │     3.1     │     3.2     │
├─────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                          1. Сенсорные нагрузки                          │
├─────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│1.1. Длительность│    до 25    │   26 - 50   │   51 - 75   │  Более 75   │
│сосредоточенного │             │             │             │             │
│наблюдения (%    │             │             │             │             │
│времени смены)   │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.2. Плотность   │    до 75    │  76 - 175   │  176 - 300  │  более 300  │
│сигналов         │             │             │             │             │
│(световых,       │             │             │             │             │
│звуковых) и      │             │             │             │             │
│сообщений в      │             │             │             │             │
│среднем за 1 час │             │             │             │             │
│работы           │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.3. Число       │    до 5     │   6 - 10    │   11 - 25   │  более 25   │
│производственных │             │             │             │             │
│объектов         │             │             │             │             │
│одновременного   │             │             │             │             │
│наблюдения       │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.4. Размер      │более 5 мм - │5 - 1,1 мм - │1 - 0,3 мм - │менее 0,3 мм │
│объекта          │    100%     │ более 50%;  │ более 50%;  │ - более 50% │
│различения (при  │             │ 1 - 0,3 мм -│менее 0,3 мм │             │
│расстоянии от    │             │   до 50%;   │      -      │             │
│глаз работающего │             │  менее 0,3  │ до 26 - 50% │             │
│до объекта       │             │ мм - до 25% │             │             │
│различения не    │             │             │             │             │
│более 0,5 м) в мм│             │             │             │             │
│при длительности │             │             │             │             │
│сосредоточенного │             │             │             │             │
│наблюдения       │             │             │             │             │
│(времени смены)  │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.5. Работа с    │    до 25    │   26 - 50   │   51 - 75   │  более 75   │
│оптическими      │             │             │             │             │
│приборами        │             │             │             │             │
│(микроскопы, лупы│             │             │             │             │
│и т.п.) при      │             │             │             │             │
│длительности     │             │             │             │             │
│сосредоточенного │             │             │             │             │
│наблюдения (%    │             │             │             │             │
│времени смены)   │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.6. Наблюдение  │             │             │             │             │
│за экранами      │             │             │             │             │
│видеотерминалов  │             │             │             │             │
│(часов в смену): │             │             │             │             │
│- при            │             │             │             │             │
│буквенноцифровом │    до 2     │    до 3     │    до 4     │   более 4   │
│типе отображения │             │             │             │             │
│информации       │             │             │             │             │
│- при графическом│             │             │             │             │
│типе отображения │    до 3     │    до 5     │    до 6     │   более 6   │
│информации       │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.7. Нагрузка на │Разборчивость│Разборчивость│Разборчивость│Разборчивость│
│слуховой         │    слов     │   слов и    │   слов и    │   слов и    │
│анализатор (при  │и сигналов от│ сигналов от │ сигналов от │  сигналов   │
│производственной │ 100 до 90%. │ 90 до 70%.  │ 70 до 50%.  │ менее 50%.  │
│необходимости    │   Помехи    │   Имеются   │   Имеются   │   Имеются   │
│восприятия речи  │ отсутствуют │ помехи, на  │ помехи, на  │ помехи, на  │
│или              │             │фоне которых │фоне которых │фоне которых │
│дифференцирован- │             │ речь слышна │ речь слышна │ речь слышна │
│ных сигналов)    │             │на расстоянии│на расстоянии│на расстоянии│
│                 │             │  до 3,5 м   │   до 2 м    │  до 1,5 м   │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.8. Нагрузка на │    до 16    │    до 20    │    до 25    │  более 25   │
│голосовой аппарат│             │             │             │             │
│(суммарное       │             │             │             │             │
│количество часов,│             │             │             │             │
│наговариваемое в │             │             │             │             │
│неделю)          │             │             │             │             │
├─────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

│                             2. Режимы работы                            │
├─────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│2.1. Фактическая │   6 - 7 ч   │   8 - 9 ч   │  10 - 12 ч  │ более 12 ч  │
│продолжительность│             │             │             │             │
│рабочего дня     │             │             │             │             │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2.2. Сменность   │ Односменная │ Двухсменная │ Трехсменная │Нерегулярная │
│работы           │ работа (без │ работа (без │   работа    │   смена с   │
│                 │ночной смены)│ночной смены)│   (работа   │  работой в  │
│                 │             │             │  в ночную   │   ночное    │
│                 │             │             │   смену)    │    время    │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2.3. Наличие рег-│Перерывы     │Перерывы     │Перерывы     │  Перерывы   │
│ламентированных  │регламентиро-│регламентиро-│регламентиро-│ отсутствуют │
│перерывов и их   │ваны,        │ваны,        │ваны и       │             │
│продолжительность│достаточной  │недостаточной│недостаточной│             │
│                 │продолжитель-│продолжитель-│продолжитель-│             │
│                 │ности: 7% и  │ности: от    │ности: до 3% │             │
│                 │более        │3 до 7%      │рабочего     │             │
│                 │рабочего     │рабочего     │времени      │             │
│                 │времени      │времени      │             │             │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))

Приложение 19
к СанПиН 2.2.2776-10

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ
И ОПАСНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЕВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Факторы          	Класс условий труда             	
	опти-  
мальный	допус-
тимый 	вредный       	опасный 
(экстре-
мальный)	
	1   	2   	3.1	3.2	3.3  	3.4 	4    	
Химический                								
Биологический             								
Аэрозоли ПФД              								
Акустические  	Шум        								
	Инфразвук  								
	Ультразвук 
воздушный  								
Вибрация общая            								
Вибрация локальная        								
Ультразвук контактный     								
Неионизирующие излучения  								
Ионизирующие излучения    								
Микроклимат               								
Освещение                 								
Тяжесть труда             								
Напряженность труда       								
Общая оценка условий труда								

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2010 N 153 "Об утверждении СанПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний" (вместе с "СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))